**XYZ THERMAX 4 CPU Air Cooler, 4 Direct Heat pipe,Vortex 120mm A-RGB fan, Black**

**XYZ THERMAX 4** es nuestro refrigerador de aire para CPU que combina un rendimiento de refrigeración eficiente con una estética llamativa gracias a su ventilador Vortex A-RGB PWM de 120 mm. Con 4 heat pipes de contacto directo y la combinación Vortex A-RGB, este refrigerador mantiene tu CPU funcionando a temperaturas óptimas, incluso bajo cargas pesadas, a la vez que ofrece un funcionamiento silencioso y una personalización visual completa gracias a su combinación A-RGB.

**Características principales:**

* **Refrigeración eficiente:** Cuatro heat pipes de contacto directo transfieren rápidamente el calor de la CPU a las aletas de aluminio, maximizando la disipación del calor.
* **Ventilador Vortex A-RGB:** El ventilador de 120 mm ofrece un excelente flujo de aire y una presión estática optimizada para un rendimiento de refrigeración superior. Además, su iluminación A-RGB te permite personalizar el aspecto de tu sistema.
* **Control PWM:** La tecnología PWM ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura de la CPU, lo que garantiza un equilibrio perfecto entre el rendimiento de refrigeración y el ruido.
* **Rodamiento FDB:** El rodamiento de fluido dinámico (FDB) ofrece una larga vida útil y un funcionamiento silencioso.
* **Amplia compatibilidad:** Compatible con una amplia gama de sockets de CPU Intel y AMD, incluidos los últimos modelos.

**Especificaciones técnicas:**

**Disipador térmico:**

* **Dimensiones:** 146.2 x 73 x 120 mm
* **Heat pipes:** 4 heat pipes de cobre de contacto directo
* **Material del disipador térmico:** Aluminio
* **Compatibilidad de socket:**
  + **Intel:** LGA 775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/1700/2011/1851
  + **AMD:** AM3/AM4/AM5

**Ventilador:**

* **Modelo:** XYZ Vortex A-RGB
* **Dimensiones:** 120 x 120 x 25 mm
* **Rodamiento:** FDB (Fluid Dynamic Bearing)
* **Velocidad:** 600 - 2000 ± 20% RPM (PWM)
* **Flujo de aire:** 62.7 CFM
* **Presión estática:** 2.68 mm-H₂O
* **Nivel de ruido:** 18.5 - 32.0 dB(A)
* **Conector:** 4-pin PWM + ARGB
* **Voltaje:** 12V DC
* **Corriente:** 0.2A
* **Vida útil mínima estimada:** 60.000 horas

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-AC-THERW4

EAN | 6978262010768

**Negro**

SKU | X-AC-THERB4

EAN | 6978262010751