**XYZ THERMAX 6 CPU Air Cooler, 6 tubos de calor directo, ventilador Vortex 120mm A-RGB**

**XYZ THERMAX 6** es nuestro disipador de aire para CPU que combina un rendimiento de refrigeración eficiente con una estética llamativa gracias a su ventilador Vortex A-RGB PWM de 120 mm. Con 6 tubos de calor de contacto directo y la combinación Vortex A-RGB, este refrigerador mantiene su CPU funcionando a temperaturas óptimas, incluso bajo cargas pesadas, al tiempo que ofrece un funcionamiento silencioso y una personalización visual completa gracias a su combinación A-RGB.

**Características principales:**

* **Refrigeración eficiente:** Seis tubos de calor de contacto directo transfieren rápidamente el calor desde la CPU a las aletas de aluminio, maximizando la disipación de calor.
* **Ventilador Vortex A-RGB:** El ventilador de 120 mm ofrece un excelente flujo de aire y una presión estática optimizada para un rendimiento de refrigeración superior. Además, su iluminación A-RGB le permite personalizar el aspecto de su sistema.
* **Control PWM:** La tecnología PWM ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura de la CPU, garantizando un equilibrio perfecto entre rendimiento de refrigeración y ruido.
* **Rodamiento FDB:** El rodamiento dinámico fluido (FDB) ofrece una larga vida útil y un funcionamiento silencioso.
* **Amplia compatibilidad:** Compatible con una amplia gama de sockets de CPU Intel y AMD, incluidos los modelos más recientes.

**Especificaciones técnicas:**

**Disipador de calor:**

* Dimensiones: 146,2 x 73 x 120 mm
* Tubos de calor: 6 tubos de calor de cobre de contacto directo
* Material del disipador de calor: Aluminio
* Compatibilidad de socket:
  + Intel: LGA 775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/1700/2011/1851
  + AMD: AM3/AM4/AM5

**Ventilador:**

* Modelo: XYZ Vortex A-RGB
* Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm
* Rodamiento: FDB (Rodamiento Dinámico Fluido)
* Velocidad: 600 - 2000 ± 20% RPM (PWM)
* Flujo de aire: 62,7 CFM
* Presión estática: 2,68 mm-H₂O
* Nivel de ruido: 18,5 - 32,0 dB(A)
* Conector: 4 pines PWM + ARGB
* Voltaje: 12V DC
* Corriente: 0,2A
* Vida útil mínima estimada: 60.000 horas

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-AC-THERW6

EAN | 6978262010782

**Negro**

SKU | X-AC-THERB6

EAN | 6978262010775