**XYZ THERMAX 6 DUO, Disipador de CPU por Aire, 6 Heatpipes, Torre Dual, 2x Ventiladores Vortex 120mm A-RGB**

Presentamos el **XYZ Thermax 6 DUO** A-RGB. Nuestra solución ideal de refrigeración por aire para mantener tu procesador a temperaturas óptimas, incluso durante las tareas más exigentes. Su diseño de doble ventilador con iluminación ARGB personalizable, 6 tubos de calor por lado y su amplia compatibilidad de sockets lo convierten en la elección perfecta para jugadores y entusiastas de PC.

**Características Principales:**

* **Refrigeración Eficiente:** Maximiza la disipación de calor con doce tubos de calor de cobre de alta calidad (seis por torre), asegurando un rendimiento óptimo en todo momento.
* **Configuración de Doble Ventilador:** Experimenta un potente flujo de aire con dos ventiladores Vortex A-RGB de alto rendimiento que operan a 600-2000 RPM, proporcionando 62.7 CFM cada uno con un ruido mínimo de solo 18.4dB(A).
* **Iluminación ARGB Vibrante:** Personaliza y crea impresionantes efectos de iluminación con los LED ARGB integrados, añadiendo un toque de estilo a tu PC.
* **Construcción Duradera y Fácil Instalación:** Disfruta de un funcionamiento duradero y silencioso gracias a los rodamientos dinámicos de fluidos y un proceso de instalación sin complicaciones.
* **Amplia Compatibilidad de Sockets:** Refrigeración versátil para tu sistema con compatibilidad para una amplia gama de sockets, incluyendo AMD: FM AM3 AM4 AM5 / Intel: LGA 115X/1366/2011/1700/1200/1851
* **Diseño Optimizado:** Maximiza el flujo de aire y la eficiencia de refrigeración con el diseño optimizado del disipador, manteniendo tu CPU funcionando a temperaturas óptimas incluso durante las tareas más exigentes.

**Especificaciones Técnicas:**

**Disipador Thermax 6 DUO ARGB:**

* **Compatibilidad de Sockets:** AMD: FM AM3 AM4 AM5 / Intel: LGA 115X/1366/2011/1700/1200/1851
* **Configuración de Ventiladores:** 2 ventiladores, 0.28A 12VDC, 600-2000 RPM, 62.7 CFM, 33 dB(A) MAX, 18.5dB(A) MIN
* **Modo LED:** ARGB
* **Tubos de Calor:** 6 tubos de calor de cobre por torre (12 en total)
* **Tipo de Rodamiento:** Rodamiento dinámico de fluidos
* **Tamaño del Ventilador:** 120 mm x 120 mm x 25 mm
* **Tamaño Total del Disipador:** 154 mm x 132 mm x 125 mm

**Ventilador Vortex A-RGB:**

* **Modelo y Dimensiones:** Vortex A-RGB, 120x120x25 mm
* **Voltaje Nominal:** DC 12V
* **Rango de Voltaje Operativo:** 10.8~13.2V
* **Voltaje de Arranque:** DC 5V MAX (Voltaje Nominal, 25℃, 65% RH)
* **Corriente Nominal:** 0.15A±20%
* **Corriente Bloqueada:** 0.20A±20%
* **Consumo de Energía:** 1.8W±20%
* **Velocidad:** 600-2000±10% RPM (Voltaje Nominal, 25℃, 65% RH, Aire Libre)
* **Flujo de Aire Máximo:** 62.7 CFM
* **Presión Estática Máxima:** 2.68 mm-H₂O
* **Nivel de Ruido Máximo (2000rpm):** 32 dB(A)
* **Nivel de Ruido Mínimo (600rpm):** 18.5 dB (A)
* **Vida Útil:** 60,000 horas a 25℃ (MTBF Nivel de Confianza 90%)
* **Conector ARGB:** Cabezal ARGB, Hembra a Macho

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-AC-THERDUOW6

EAN | 6978262010805

**Negro**

SKU | X-AC-THERDUOB6

EAN | 6978262010799