**XYZ THERMAX 4 PULSAR CPU Air Cooler, 4 Direct Heat pipe,Vortex 120mm A-RGB fan, Black**

**XYZ THERMAX 4 PULSAR** es nuestro refrigerador de aire para CPU que combina un rendimiento de refrigeración eficiente con una estética llamativa gracias a su ventilador Vortex A-RGB PWM de 120 mm. Con 4 heat pipes de contacto directo y la combinación Vortex A-RGB, este refrigerador mantiene tu CPU funcionando a temperaturas óptimas, incluso bajo cargas pesadas, a la vez que ofrece un funcionamiento silencioso y una personalización visual completa gracias a su combinación A-RGB.

**Características principales:**

* **Refrigeración eficiente:** Cuatro heat pipes de contacto directo transfieren rápidamente el calor de la CPU a las aletas de aluminio, maximizando la disipación del calor.
* **Ventilador Vortex A-RGB:** El ventilador de 120 mm ofrece un excelente flujo de aire y una presión estática optimizada para un rendimiento de refrigeración superior. Además, su iluminación A-RGB te permite personalizar el aspecto de tu sistema.
* **Control PWM:** La tecnología PWM ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura de la CPU, lo que garantiza un equilibrio perfecto entre el rendimiento de refrigeración y el ruido.
* **Rodamiento FDB:** El rodamiento de fluido dinámico (FDB) ofrece una larga vida útil y un funcionamiento silencioso.
* **Amplia compatibilidad:** Compatible con una amplia gama de sockets de CPU Intel y AMD, incluidos los últimos modelos.

**Especificaciones técnicas:**

**Disipador térmico:**

* **Dimensiones:** 146.2 x 73 x 120 mm
* **Heat pipes:** 4 heat pipes de cobre de contacto directo
* **Material del disipador térmico:** Aluminio
* **Compatibilidad de socket:**
* **Intel:** LGA 775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/1700/2011/1851
* **AMD:** AM3/AM4/AM5

**Ventilador:**

* Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm
* Tipo de rodamiento: Rodamiento Rifle
* Voltaje: Nominal: CC 12V
* De funcionamiento: 10,8 ~ 13,2V
* De arranque: CC 5V MÁX
* Corriente eléctrica: Nominal: 0,28A ±10% MÁX
* Etiqueta: 0,28A ±10% MÁX
* Bloqueo: 0,30A ±10% MÁX
* Consumo de energía: 3,36W ±10% MÁX
* Velocidad de rotación: 600-1800 ±10% RPM
* Flujo de aire máximo: 78,64 CFM (pies cúbicos por minuto)
* Presión estática máxima: 1,78mm-H₂O
* Nivel de ruido máximo: 36dB(A)
* Nivel de ruido mínimo: 18,5dB(A)
* Vida útil: 50.000 horas a 25°C
* Número de aspas: 9
* Número de polos: 4

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-AC-THERPULW4

EAN | 6978262010829

**Negro**

SKU | X-AC-THERPULB4

EAN | 6978262010812