**XYZ HYDROTEMP 240Refrigeración líquida de alto rendimiento, pantalla 3.5 desmontable, indicadores de temperatura y rendimiento, 2 ventiladores Vortex PRO120mm PWM A-RGB**

**Domina el calor y lleva tu rendimiento al siguiente nivel con la serie XYZ HYDROTEMP de refrigeradores líquidos AIO para CPU.** Esta solución de refrigeración líquida todo en uno combina un rendimiento excepcional, una estética elegante y funciones inteligentes para mantener tu CPU funcionando a temperaturas óptimas, incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.

**Características Principales:**

* **Pantalla LCD extraíble de temperatura:** Mantén un control preciso sobre la temperatura de tu CPU con la pantalla LCD extraíble de 3.5" integrada en el bloque de la bomba. Monitorea el rendimiento de tu sistema en tiempo real y ajusta la configuración según sea necesario.
* **Ventiladores Vortex PRO 120mm PWM A-RGB:** Disfruta de una refrigeración silenciosa y eficiente con los ventiladores Vortex PRO de 120 mm incluidos. Estos ventiladores PWM ofrecen un control de velocidad preciso, un potente flujo de aire y cuentan con iluminación ARGB personalizable para crear un espectáculo de luces fascinante en tu PC.
* **Bomba de alta eficiencia:** La bomba de alta eficiencia garantiza un flujo constante de refrigerante, maximizando la disipación de calor y manteniendo tu CPU funcionando a temperaturas óptimas incluso bajo cargas de trabajo pesadas.
* **Tubos trenzados de alta calidad:** Los tubos trenzados de alta calidad no solo ofrecen durabilidad y resistencia, sino que también añaden un toque estético a tu configuración.
* **Amplia compatibilidad:** HYDROTEMP es compatible con una amplia gama de sockets Intel y AMD, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier PC gaming o de alto rendimiento.
* **Funcionamiento ultra silencioso:** Con un nivel de ruido mínimo de solo 18.5 dB(A), el HYDROTEMP te permite disfrutar de un entorno de juego silencioso sin sacrificar el rendimiento. Incluso a la velocidad máxima, el ruido se mantiene bajo control a 30 dB(A).
* **Flujo de aire y caudal optimizados:** Los ventiladores Vortex PRO ofrecen un impresionante flujo de aire de hasta 62.7 CFM, mientras que la bomba garantiza un caudal mínimo de 1300 ml/min, lo que asegura una disipación de calor rápida y eficiente.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Tipo:** Refrigeración líquida AIO de 240
* **Colores disponibles:**
  + Negro: X-WC-HYDROTEMP-240B
  + Blanco: X-WC-HYDROTEMP-240W
* **Voltaje nominal:** 12V DC
* **Voltaje mínimo de arranque:** ≤4.0 V
* **Corriente eléctrica:** ≤0.30 A
* **Potencia:** ≤3.6 W
* **Altura máxima:** 1.5M
* **Caudal mínimo:** ≥1300 mL/min
* **Velocidad de la bomba:** 2500RPM±10%
* **Temperatura de almacenamiento:** -10°C ~ 70°C
* **Temperatura de funcionamiento:** -10°C ~ 60°C
* **Vida útil mínima estimada:** 50000 horas en condiciones normales de trabajo
* **Ruido máximo:** ≤30 db
* **Tamaño de la bomba:** 92.7W92.5H59.5mm
* **Catéter:** Tubo trenzado, L=350±2mm
* **Dimensiones:** L277W120H27mm
* **TDP:** 250W
* **Compatibilidad de sockets:** AMD FM, AM3, AM4, AM5 / Intel LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366, 1700, 2011

**Especificaciones Técnicas - Ventiladores Vortex PRO 120mm PWM A-RGB**

* **Rodamiento:** FDB (Fluid Dynamic Bearing)
* **Voltaje nominal:** DC 12V
* **Voltaje de funcionamiento:** 10.8 ~ 13.2V
* **Voltaje de arranque:** DC 5 V MAX
* **Corriente nominal:** 0.20A ± 20% MAX (Corriente etiquetada: 0.20A)
* **Corriente bloqueada:** 0.21A ± 20% MAX
* **Consumo de energía:** 1.80W ± 20% MAX
* **Velocidad:** 600-2000 ± 20% RPM
* **Flujo de aire máximo:** 62.7 CFM (ft³/min)
* **Presión estática máxima:** 2.68 mm-H₂O
* **Nivel de ruido máximo:** 32.0 dB(A)
* **Nivel de ruido mínimo:** 18.5 dB(A)
* **Vida útil mínima estimada:** 60,000 horas a 25°C
* **Número de aspas:** 9
* **Número de polos:** 4
* **Flujo de aire:** Regular (salida)

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-WC-HYDROTEMP-240W

EAN | 6978262010447

**Negro**

SKU | X-WC-HYDROTEMP-240B

EAN | 6978262010430