**XYZ VORTEX A-RGB PWM Flujo de Aire Regular, Rodamiento Fluidodinámico, Ventiladores de Rendimiento Premium, 2000 RPM, Iluminación ARGB, Cable Daisy-Chain**

Eleva tu experiencia de refrigeración con el ventilador **XYZ Vortex A-RGB** de 120 mm (Flujo de Aire Regular). Este ventilador de alto rendimiento ofrece una capacidad de extracción de calor excepcional, una deslumbrante iluminación ARGB y una conectividad optimizada para una configuración de juego impecable.

**Características Principales:**

* **Máxima Extracción de Calor:** El ventilador Vortex con flujo de aire regular está diseñado para expulsar eficientemente el aire caliente de tu sistema, garantizando una refrigeración óptima para tus componentes de alto rendimiento, incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.
* **Funcionamiento Silencioso:** Con un nivel de ruido mínimo de tan solo 18.5 dB(A), el ventilador Vortex te permite disfrutar de un entorno de juego sereno sin sacrificar el rendimiento.
* **Iluminación ARGB Vibrante:** Personaliza tu estilo con la iluminación ARGB direccionable del ventilador Vortex. Sincroniza los efectos de iluminación con tu placa base y otros componentes compatibles para crear un espectáculo visual fascinante.
* **Conexión Individual:** El ventilador Vortex se conecta de forma independiente, brindándote mayor flexibilidad en la gestión de cables y la configuración de tu sistema de refrigeración.
* **Durabilidad y Fiabilidad:** El ventilador Vortex está equipado con rodamientos FDB de alta calidad y cuenta con una vida útil de hasta 60,000 horas, lo que garantiza un funcionamiento suave y duradero.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Dimensiones:** 120 x 120 x 25 mm
* **Colores Disponibles:**
  + Negro: X-FN-VORSINB
  + Blanco: X-FN-VORSINW
* **Rodamiento:** FDB (Rodamiento Fluidodinámico)
* **Voltaje Nominal:** DC 12V
* **Voltaje de Operación:** 10.8 ~ 13.2V
* **Voltaje de Arranque:** DC 5 V MAX
* **Corriente Nominal:** 0.20A ± 20% MAX (Corriente Etiquetada: 0.20A)
* **Corriente de Bloqueo:** 0.21A ± 20% MAX
* **Consumo de Energía:** 1.80W ± 20% MAX
* **Velocidad:** 600-2000 ± 20% RPM
* **Flujo de Aire Máx.:** 62.7 CFM (ft³/min)
* **Presión Estática Máx.:** 2.68 mm-H₂O
* **Nivel de Ruido Máx.:** 32.0 dB(A)
* **Nivel de Ruido Mín.:** 18.5 dB(A)
* **Vida Útil:** 60,000 horas a 25°C
* **Número de Aspas:** 9 Aspas
* **Número de Polos:** 4 Polos
* **Flujo de Aire:** Regular (salida)

**Colores Disponibles:**

* Negro: X-FN-VORSINB
* Blanco: X-FN-VORSINW

**Kit Individual​**

SKU | X-FN-VORSINB

EAN | 6978262011093

SKU | X-FN-VORSINW

EAN | 6978262011109