**XYZ VORTEX PRO A-RGB PWM KIT DE 3 VENTILADORES, Flujo de Aire Invertido, Sistema de Cadena, Rodamiento Fluidodinámico, Rendimiento Premium, 2000 RPM, Iluminación ARGB**

Eleva tu experiencia de refrigeración a otra dimensión con el kit de ventiladores XYZ Vortex Pro A-RGB (Flujo de Aire Invertido). Estos ventiladores de alto rendimiento ofrecen capacidades de entrada de aire excepcionales, una deslumbrante iluminación ARGB y una conectividad inalámbrica perfecta para una configuración de juego impecable.

**Características Principales:**

* **Máxima Entrada de Aire:** Los ventiladores Vortex Pro con flujo de aire invertido están diseñados para aspirar eficientemente aire fresco hacia tu sistema, asegurando una refrigeración óptima para tus componentes de alto rendimiento, incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.
* **Funcionamiento Silencioso:** Con un nivel de ruido mínimo de tan solo 18.5 dB(A), los ventiladores Vortex Pro te permiten disfrutar de un entorno de juego sereno sin sacrificar el rendimiento.
* **Iluminación ARGB Vibrante:** Personaliza tu estilo con la iluminación ARGB direccionable de los ventiladores Vortex Pro. Sincroniza los efectos de iluminación con tu placa base y otros componentes compatibles para crear un espectáculo visual fascinante.
* **Conexión en Cadena Inalámbrica:** Simplifica la gestión de cables con la innovadora conexión en cadena inalámbrica de los ventiladores Vortex Pro. Conecta hasta 3 ventiladores a un solo cable, reduciendo el desorden y mejorando la estética de tu PC.
* **Durabilidad y Fiabilidad:** Los ventiladores Vortex Pro están equipados con rodamientos FDB de alta calidad y cuentan con una vida útil de hasta 60,000 horas, lo que garantiza un funcionamiento suave y duradero.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Dimensiones:** 120 x 120 x 25 mm
* **Rodamiento:** FDB (Rodamiento Fluidodinámico)
* **Voltaje Nominal:** DC 12V
* **Voltaje de Operación:** 10.8 ~ 13.2V
* **Voltaje de Arranque:** DC 5 V MAX
* **Corriente Nominal:** 0.20A ± 20% MAX (Corriente Etiquetada: 0.20A)
* **Corriente de Bloqueo:** 0.21A ± 20% MAX
* **Consumo de Energía:** 2.40W ± 20% MAX
* **Velocidad:** 600-2000 ± 20% RPM
* **Flujo de Aire Máx.:** 54.73 CFM (ft³/min)
* **Presión Estática Máx.:** 2.05 mm-H₂O
* **Nivel de Ruido Máx.:** 31.4 dB(A)
* **Nivel de Ruido Mín.:** 18.5 dB(A)
* **Vida Útil:** 60,000 horas a 25°C
* **Número de Aspas:** 9 Aspas
* **Número de Polos:** 4 Polos
* **Flujo de Aire:** Invertido (entrada)

**Colores Disponibles:**

* Negro: X-FN-VORPROKIT-BR
* Blanco: X-FN-VORPROKIT-WR

**Kit Triple**

SKU | X-FN-VORPROKIT-BR

EAN | 6978262011239

SKU | X-FN-VORPROKIT-WR

EAN | 6978262011246