**XYZ THERMAX 6 PULSAR CPU Air Cooler, Pantalla Digital de Temperatura, 6 Tubos de Calor Directo, Ventilador Pulsar 120mm A-RGB, Negro**

**Domina el calor con estilo y precisión**

**XYZ THERMAX 6 PULSAR** A-RGB es nuestro disipador por aire de CPU que combina rendimiento excepcional con un diseño llamativo. Mantén tu procesador funcionando a temperaturas óptimas, incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes, mientras disfrutas de la iluminación A-RGB personalizable y la pantalla de temperatura digital integrada.

**Puntos clave de venta:**

* **Refrigeración de aire de alto rendimiento:** 6 tubos de calor de contacto directo y un ventilador Pulsar de 120 mm A-RGB garantizan una disipación de calor eficiente y silenciosa.
* **Pantalla de temperatura digital:** Monitorea la temperatura de tu CPU en tiempo real y ajusta la velocidad del ventilador según sea necesario.
* **Iluminación A-RGB personalizable:** Crea efectos de iluminación impresionantes que se sincronizan con tu placa base y otros componentes.
* **Compatibilidad amplia:** Compatible con una amplia gama de sockets de CPU Intel y AMD.
* **Rodamiento de alto rendimiento “Rifle Bearing”**: Gracias a sus rodamientos de estilo Rifle Bearing, obtenemos el mejor rendimiento, longevidad y sonido posibles.
* **Fácil instalación:** El diseño intuitivo y los accesorios incluidos hacen que la instalación sea rápida y sencilla.

**Especificaciones:**

* **Sockets compatibles:** AMD: FM AM3 AM4 AM5 / Intel: LGA 115X/1366/2011/1700/1200/1851
* **Ventilador:**
  + Modelo: XYZ PULSAR A-RGB
  + Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm
  + Rodamiento: Rifle Bearing
  + Voltaje: 10.8 ~ 13.2V
  + Corriente: 0.28A ±10% MAX
  + Consumo de energía: 3.36W ±10% MAX
  + Presión estática máxima: 1.78mm-H₂O
  + Vida útil: 50,000 horas a 25°C
  + Número de aspas: 9
  + Velocidad de rotación: 600-1800 ±10%
  + RPM Caudal máximo de aire: 78,64 CFM (ft³/min)
  + Max. Nivel de ruido: 36dB(A)
  + Min. Nivel de ruido: 18,5 dB(A)
* **Tubos de calor:** 6 tubos de calor de cobre de contacto directo
* **Pantalla:** Pantalla digital integrada con indicador de temperatura de la CPU
* **Dimensiones del disipador:** 130 x 75 x 158 mm (consulta el manual para conocer las dimensiones exactas)

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-AC-THERPULW6

EAN | 6978262010843

**Negro**

SKU | X-AC-THERPULB6

EAN | 6978262010836